_____________________________________________________________________	
(наименование организации)	

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
			
Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа		Наименование должности работодателя  (руководителя организации)	
			
……………………………………………		…………………………………………………	
(подпись) (инициалы, фамилия)		(подпись) (инициалы, фамилия)	
			
Дата согласования		Дата утверждения	

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке помещений

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

1. Общие требования

1.1. Соблюдать требования настоящей Инструкции. 
1.2. Приступая к работе, уборщица должна получить инструктаж по охране труда от руководителя соответствующего структурного подразделения о дополнительных мерах безопасности. 
1.3. Тщательно производить уборку в соответствии с установленным графиком и следить за чистотой своего участка. 
1.4. На уборщицу могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; повышенная влажность; повышенная температура; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений; химические факторы; физические перегрузки.
1.5. Уборщик помещений извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
1.6. Уборщице следует:
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
перед началом работы в производственных помещениях надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку;
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения.

2. Перед началом работы

2.1. Проверить средства индивидуальной защиты и надеть спецодежду. 
2.2. Проверить исправность инструмента и механических средств для уборки (пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.). 
2.3. Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке. 

3. Во время работы

3.1. Уборщица обязана: 
- при уборке помещения пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной машиной, лестницей, стремянкой, носилками, тележкой, тачкой и другими приспособлениями; 
- уборку мусора в помещениях при работающем оборудовании выполнять только вне рабочих зон. Сбор мусора из ящиков при работающем оборудовании выполнять только при наличии ограждений опасных зон; 
- пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и другие жидкости немедленно вытереть насухо. 
3.2. При мытье: 
- полов следует надевать галоши и резиновые перчатки; 
- полов раствором кальцинированной соды разводить ее следует приблизительно из расчета 60-80 г на ведро воды; 
- полов в местах общего пользования следует применять специальные моющие дезинфекционные растворы в соответствии с инструкциями по их применению. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать большую осторожность (ведра должны быть неполными и иметь крышки); 
- окон: не вставать на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой. Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями. Ступени не должны быть поломаны, иметь трещины и сколы. Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники, предупреждающие скольжение ее по полу (лестницы должны быть испытаны на статическую нагрузку). 
3.3. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и специальными моющими растворами. Запрещается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости. 
Выносить мусор из помещений только в специальных ящиках в отведенное для него во дворе место. 
В комнате, где установлены газовые плиты для подогрева воды, перед началом работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При проявлении запаха газа, горении не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плитки закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях администрации. 
3.4. Запрещается: 
производить уборку под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов; 
останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его работе; 
использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и т.п. бензин, керосин, ацетон, скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
разводить бензином, скипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов; 
разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане); 
класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы; 
оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и т.п. метлы, тряпки, пылесосы, полотеры и т.п.; 
вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток; 
заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования; 
собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши. Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик; 
слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов; 
разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики. 

4. В аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения в помещении запаха газа или дыма сообщить администрации и по телефону в пожарную охрану. 
4.2. При загорании или пожаре сообщить администрации и покинуть помещение. 
4.3. При обнаружении развала стеллажа с продукцией, завала прохода необходимо об этом сообщить администрации. 

5. По окончании работы

5.1. Все принадлежности, инструменты, лестницы и т.п. убрать в отведенное место. 
5.2. Снять спецовку и средства защиты, поместить их в гардероб. В случае загрязнения средства индивидуальной защиты следует промыть. 
5.3. Если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение. 
5.4. Хорошо вымыть теплой водой с мылом лицо и руки, прополоскать рот. Если имеется возможность, принять душ.