___________________________________________________________________	
(наименование организации)	

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
			
Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа		Наименование должности работодателя  (руководителя организации)	
			
……………………………………………		…………………………………………………	
(подпись) (инициалы, фамилия)		(подпись) (инициалы, фамилия)	
			
Дата согласования		Дата утверждения	

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для слесаря аварийно-восстановительных работ

1	Общие требования безопасности

1	К самостоятельной работе в качестве слесаря аварийно-восстановительных работ допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, а также:
вводный инструктаж;
инструктаж по пожарной безопасности;
первичный инструктаж на рабочем месте;
обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе;
инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.
2	Слесарь аварийно-восстановительных работ должен проходить:
3	повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
4	внеплановый и целевой инструктажи при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
5	диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ № 90 от 14.03.96 г.
6	Слесарь аварийно-восстановительных работ обязан:
7	соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
8	соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
9	соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
10	использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
11	Слесарь аварийно-восстановительных работ должен:
12	уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
13	знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
14	выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
15	во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
16	содержать рабочее место в чистоте и порядке.
17	Слесарь аварийно-восстановительных работ должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
18	При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или начальнику цеха. приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.
19	При обнаружении загорания или в случае пожара:
20	отключить оборудование;
21	сообщить в пожарную охрану и администрации;
22	приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.
 При угрозе жизни - покинуть помещение.
8	При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.
1	За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.
2	В соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" слесарь аварийно-восстановительных работ должен использовать следующие СИЗ: костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы комбинированные.
3	Основными опасными и вредными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть:
4	элементы производственного оборудования;
5	неисправный рабочий инструмент;
6	отлетающие частицы металла;
7	электроток;
8	промышленная пыль;
9	производственный шум.
1
2	Требования безопасности перед началом работы

1	Перед началом работы слесарь механосборочных работ должен надеть полагающую по нормам исправную спецодежду и спецобувь, привести ее в порядок, застегнуть на пуговицы обшлага рукавов.
2	Проверить исправность инструмента и приспособлений:
3	рукоятка ударного инструмента (молотка и т.д.) должна иметь овальную форму в поперечном сечении и быть прямой;
4	поверхность бойка молотка должна быть выпуклой, гладкой, нескошенной, без заусенцев;
5	инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки и пр.), должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов;
6	веретено ручного инструмента с заостренным рабочим концом (напильники, отвертки и т.д.) должно надежно закрепляться в ровной, гладко зачищенной рукоятке, которая, для большей прочности, должна быть стянута с обоих концов металлическими бандажными кольцами;
7	отвертки должны быть с неискривленными стержнями, так как возможно соскальзывание лезвия с головки винта или шурупа и травмирование рук;
8	гаечные ключи должны соответствовать размерам болтов и гаек, зевы гаечных ключей должны иметь строго параллельные губки, расстояние между которыми должно соответствовать стандартному размеру, обозначенному на ключе;
9	торцовые и накидные ключи не должны смещаться в соединенных подвижных частях.
10	При необходимости использование переносного светильника, проверить: наличие защитной сетки, исправность шнура и изоляционной трубки, исправность розетки и вилки. Напряжение переносных светильников не должно быть выше 42 В. Не рекомендуется использовать самодельные переносные светильники.

3	Требования безопасности во время работы

3.1.При выполнении аварийно-восстановительных работ вблизи движущихся механизмов, электрических проводов и электроустановок требовать от мастера остановки оборудования или снятия напряжения на время проведения аварийно-восстановительных работ. Если по условиям производства это сделать невозможно, потребовать ограждения опасных зон. 
3.2.	При использовании верстака укладывать только те детали и инструмент, которые необходимы для выполнения данной работы.
3.3. Для удобства и с целью избежания микротравм верстачные тиски должны быть установлены так, чтобы верхняя часть губок находилась на уровне локтя слесаря.
3.4. Работы по слесарной обработке металлов выполнять только после надежного закрепления их в тисках во избежание падения и травмирования рабочих.
3.5.	При рубке, клепке, чеканке и других работах, при которых возможно образование отлетающих частиц металла, следует пользоваться защитными очками или маской с небьющимися стеклами, а место работы оградить переносными щитами, сетками, чтобы рядом работающие или проходящие люди не получали травмы.
3.6. При работе на заточном станке пользоваться защитными очками.
3.7. В целях безопасности правку металла следует производить в рукавицах.
3.8. Выполняя работы совместно с несколькими лицами, согласовывать свои действия с действиями других рабочих.
3.9.	Не прикасаться к токоведущим частям оборудования, электрораспределительным щитам, шкафам, арматуре общего освещения; не наступать на переносные электрические провода, шланги, лежащие на полу.

3	Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При выполнении аварийно-восстановительных работ слесарь обязан выполнять команды только руководителя работ,
4.2.. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным в депо планом ликвидации аварий.
 
5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Привести в порядок свое рабочее место. Инструменты, приспособления и смазочные материалы убрать в отведенное для них место. Ветошь и воспламеняющиеся материалы, во избежание самовозгорания, убрать в металлические ящики с плотными крышками.
5.2. Снять спецодежду, убрать ее в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ, применять для мытья химические вещества запрещается.