_____________________________________________________________________	
(наименование учреждения)	

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
			
Наименование должности руководителя профсоюзного либо иного уполномоченного работниками органа		Наименование должности работодателя  (руководителя учреждения)	
			
……………………………………………		…………………………………………………	
(подпись) (инициалы, фамилия)		(подпись) (инициалы, фамилия)	
			
Дата согласования		Дата утверждения	

ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на заточном станке

1.	Общие требования безопасности
1.1.	К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на заточном станке учащиеся не допускаются.
1.2.	При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.	При работе на заточном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
•	отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана;
•	травмирование глаз (ожоги, засорение, ранение);
•	ранение осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора между подручником станка и абразивным кругом;
•	захват одежды или волос вращающимися деталями станка;
•	неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4.При работе на заточном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.	Требования безопасности перед началом работы
2.1.	Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2.	Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного круга и концов шпинделя, а также защитного экрана.
2.3.	Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с корпусом станка.
2.4.	Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.
2.5.	Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм от абразивного круга и надежно закрепить его.
2.6.	Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны напротив круга, убедится в отсутствии биения абразивного круга, а также в исправной работе микровыключателя защитного экрана.
2.7.	Проветрить помещение мастерской.

3.	Требования безопасности во время работы
3.1.	При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.
3.2.	Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить заточку инструмента без защитных очков.
3.3.	Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу.
3.4.	Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.
3.5.	Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.
3.6.	Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения.
3.7.	Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы.
3.8.	Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.	Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.	При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, увеличение зазора между подручником и абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2.	При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3.	При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.	Требования безопасности по окончании работы
5.1.	Выключить станок, и после его остановки вращения убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать ее рукой.
5.2.	Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3.	Проветрить помещение мастерской.